# Resultat av utförd skyddsrumstillsyn

Fastighet:

Kommun:

Gatuadress*:*

Skyddsrum nummer:

Utförandedatum:

Denna information innehåller resultatet av genomförd tillsyn av skyddsrum i angiven fastighet.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har undertecknad besökt aktuell byggnad för en skyddsrumstillsyn. Skyddsrummets status vid kontrolltillfället framgår av bilagan till denna information.

Inga ytterligare åtgärder behövs för att skyddsrummet skall fortsätta att ha minst den skyddsförmåga som det hade innan skyddsrumstillsynen gjordes. Dock ska följande åtgärdas om rutan är ikryssad:

[ ]  Skyddsrumsskyltar enligt SR 7:43 saknas och ska snarast sättas upp genom ägarens försorg och bekostnad. En skylt ska sitta vid sidan av dörren till skyddsrummet och en utanpå byggnaden vid dess entré.

Byggnadens ägare har fortsatt det fulla ansvaret för skyddsrummet och dess utrustning.

Ort och datum:

Namn och underskrift:

Skyddsrumssakkunnig nummer SRG

Bilaga: Skyddsrumsuppgifter

Kopia till: MSB för registrering

# Bilaga: Skyddsrumsuppgifter

#### 1. Registeruppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

|  |  |
| --- | --- |
| Skyddsrumsnummer |       |
| Datum för skyddsrumstillsyn |       |
| Fastighetsbeteckning |       |
| Gatuadress vid ingången |       |
| Kommun |       |
| Typ av teknisk bestämmelse | [ ]  A6/S3[ ]  S7[ ]  Askr[ ]  Nskr | [ ]  TB74[ ]  TB78[ ]  SR[ ]  Anläggning |
| Typ av luftrening | [ ]  Saknas[ ]  Gas- och dimfilter | [ ]  Sandfilter[ ]  F-A-G-filter |
| Skyddsrummets koordinater i SWEREF 99 TM | N=       E=       |
| Foton | [ ]  Två representativa interiörbilder och en exteriörbild skickas in.. |

#### 2. Kontrollresultat från genomförd skyddsrumstillsyn

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Angiven fastighet är bebyggd. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 2. Angivet skyddsrum finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 3. Skyddsrumsskyltar finns uppsatta vid skyddsrummets ingång. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 5. Kringbyggda skyddsdörrar finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 6. Alla ej kringbyggda skyddsdörrar hänger på sina gångjärn. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 7. Skjutbart väggelement finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 8. Minst en reservutgång finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 9. Reservutgång är förbyggd på utsidan. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 12. Det finns omfattande fuktskador på insida stommen. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme. | [ ] Ja [ ] Nej |