|  |
| --- |
| **Aktuellt skyddsrum** |
| Skyddsrumsnummer: |       |
| Kommun: |       |
| Fastighetsbeteckning: |       |
| Godkännandedatum: |       |  Kontrollantens SRG-nr: |       |

|  |
| --- |
| **Utrustning som finns i skyddsrummets förråd** |
| **Luftsluss** |
| [ ]  01 | Luftsluss inkl. monteringsanvisningar, antal: |       |
| **Skyddsdörr** |
| [ ]  02 | Löstagbar tröskel till skyddsdörr inkl. montageskruvar, antal: |       |
| [ ]  03 | Tätningslist till skyddsdörr, antal: |       |
| [ ]  04 | Mittpost till skyddsdörr inkl. montageskruvar, antal: |       |
| [ ]  05 | Stängningsvred till skyddsdörr inkl. montageskruvar, antal: |       |
| [ ]  06 | Splitterskyddsplåtar till skyddsdörr SRD, antal: |       |
| **Gastät dörr** |
| [ ]  81 | Löstagbar tröskel till gastät dörr inkl. montageskruvar, antal: |       |
| [ ]  07 | Tätningslist till gastät dörr, antal: |       |
| [ ]  08 | Mittpost till gastät dörr inkl. montageskruvar, antal: |       |
| [ ]  09 | Stängningsbeslag till gastät dörr inkl. montageskruvar, antal: |       |
| **Genomföring med övertrycksventil** |
| [ ]  10 | Splitterskydd till övertrycksventil inkl. montageskruvar, antal: |       |
| [ ]  11 | Demonterad övertrycksventil inkl. montageskruvar, antal: |       |
| **Gastät lucka** |
| [ ]  12 | Luckvred till gastät lucka, antal: |       |
| [ ]  13 | Tätningslist till gastät lucka, antal: |       |
| **Igensättning för reservutgång** |
| [ ]  14 | Betongelement till igensättning, antal: |       |
| [ ]  15 | Fördelningsbalk med infästningsskruvar till igensättning, antal: |       |
| [ ]  16 | Träkilar till igensättning, antal: |       |
| [ ]  17 | Strålningsskydd av tegel till stållucka, antal: |       |
| **Genomföring med skyddsplåt** |
| [ ]  18 | Skyddsplåt inkl. infästningsskruvar för genomföring, antal: |       |
| [ ]  19 | Tätningslist till genomföring med skyddsplåt, antal: |       |
| [ ]  20 | Betongproppar till genomföring, antal: |       |
| [ ]  21 | Strålningsskydd av tegel till genomföring, antal: |       |
| **Skjutbart väggelement** |
| [ ]  22 | Tätningslist till skjutbart väggelement, antal: |       |
| [ ]  23 | Skyddsplåt med skruvar till skjutbart väggelement, antal: |       |
| [ ]  24 | Dragblock med lina till skjutbart väggelement, antal: |       |
| [ ]  25 | Skruvar med brickor för låsning av element, antal: |       |
| [ ]  26 | Kilar med brickor och muttrar, antal: |       |
| **Monterbar pelare** |
| [ ]  27 | Monterbar pelare, antal: |       |
| [ ]  28 | Fotplåt till monterbar pelare, antal: |       |
| [ ]  29 | Monteringsstång till monterbar pelare, antal: |       |
| **Skyddsrumsstomme** |
| [ ]  30 | Monterbar stege inkl. infästningsskruvar, antal: |       |
| **Ventilationsaggregat** |
| [ ]  31 | Skyddsfilter, antal: |       |
| [ ]  32 | Ventilationsaggregat, antal: |       |
| [ ]  33 | Drift- och skötselinstruktioner till ventilationsaggregat, antal: |       |
| [ ]  34 | Vev till ventilationsaggregat, antal: |       |
| [ ]  35 | Slang mellan stötvågsventil och ventilationsaggregat, antal: |       |
| [ ]  36 | Slang mellan ventilationsaggregat och tilluftskanal, antal: |       |
| [ ]  37 | Slangklämmor till slangar, antal: |       |
| [ ]  38 | Luftmängdsmätare, antal: |       |
| [ ]  39 | Mellansticksrör till ventilationsaggregat, antal: |       |
| [ ]  40 | Packningar till ventilationsaggregat, antal: |       |
| **Tilluftskanal** |
| [ ]  41 | Tilluftskanaler, antal: |       |
| **Övertrycksmätare** |
| [ ]  42 | Övertrycksmätare, antal: |       |
| [ ]  43 | Mätrör till övertrycksmätare, antal: |       |
| [ ]  44 | Slang till övertrycksmätare, antal: |       |
| [ ]  45 | Vätska till övertrycksmätare, antal: |       |
| [ ]  46 | Förskruvning för genomföring till övertrycksmätare, antal: |       |
| **Toalettutrymme** |
| [ ]  47 | Skärmväggar till toalettutrymmen, antal: |       |
| [ ]  48 | Plastväv till toalettutrymmen, antal: |       |
| [ ]  49 | Konsoler till toalettutrymmen, antal: |       |
| [ ]  50 | Monteringsanvisning till toalettutrymmen, antal: |       |
| [ ]  51 | Kompletta toalettkärl, antal: |       |
| [ ]  52 | Sittringar till toalettkärl, antal: |       |
| [ ]  53 | Frånluftskanal inkl. infästningsskruvar, antal: |       |
| **Tappställe och golvbrunn** |
| [ ]  54 | Vattenslang med strålrör, antal: |       |
| [ ]  55 | Nyckel till golvbrunn, antal: |       |
| **Uppvärmning** |
| [ ]  56 | Kompletterande fånganordning för radiator inkl. skruvar, antal: |       |
| **Elinstallationer** |
| [ ]  57 | Kompletterande fånganordning för armaturer inkl. skruv, antal: |       |
| [ ]  58 | Förskruvning med tillbehör för antenngenomföring, antal: |       |
| [ ]  59 | Förskruvning med tillbehör för telegenomföring, antal: |       |
| **Luftintag i skyddsrummet** |
| [ ]  60 | Automatisk stötvågsventil inkl. skruvar och muttrar, antal: |       |
| [ ]  61 | Packning till automatisk stötvågsventil, antal: |       |
| **Utvändigt** |
| [ ]  62 | Demonterad uteluftskanal inkl. infästningsskruvar, antal: |       |
| **Utrustning i skyddsrumsförrådet** |
| [ ]  63 | Iordningställanderitning, antal: |       |
| [ ]  64 | Vattenkärl, total volym, liter: |       |
| [ ]  65 | Grävspade, antal: |       |
| [ ]  66 | Hinkar, antal: |       |
| [ ]  67 | Lina 10 m, antal: |       |
| [ ]  68 | Bågfilsställning, antal: |       |
| [ ]  69 | Bågfilsblad, antal: |       |
| [ ]  70 | Hammare, antal: |       |
| [ ]  71 | Huggmejsel, antal: |       |
| [ ]  72 | Mejselhammare, antal: |       |
| [ ]  73 | Kombinationstång, antal: |       |
| [ ]  74 | Skiftnyckel, antal: |       |
| [ ]  75 | Bräckjärn, antal: |       |
| [ ]  76 | Verkstadsslägga, antal: |       |
| [ ]  77 | Spett, antal: |       |
| [ ]  78 | Spruta för fogmassa, antal: |       |
| [ ]  79 | Elastisk fogmassa, total volym, liter: |       |
| [ ]  80 | Nyckel till monterbar pelare, antal: |       |